Файлы крепежа мотора для 3д печати. 

В имени файла цифра означает диаметр трубы велосипеда, к которой требуется прикрепить мотора. 

Крепёж притягивается к трубе 2мя стяжками.  

Трубу в этом месте рекомендуется обмотать защитной летной, чтобы он не протирал раму. 

На один мотор нужно 4 пары крепежа для надёжного крепления. 

Мотор к крепежу привинчивается вентами М4х16, рекомендуется тип винтов iso 7380. 

Между мотором и крепежом должна быть резиновая шайба толщиной 1.5-2мм. 

 

 